<@center><b><#selectbg_g>jolla-kernel 체인지로그</#></b>

<b><#selectbg_g>jollaman999 @xda 개발자</#></b>
<b><#selectbg_g>https://github.com/jollaman999</#></b>

<b><#selectbg_g>[bullhead_II-v22.3]</#></b></@>
== 커널 ==
>> Common <<
- Google 의 6월 패치들 적용

== AIO ==
- Updater: 라이브러리들을 업데이트 하고 누가에서의 설치 문제 수정
- A2DPChecker: 라이브러리들을 업데이트 하고 누가에서의 설치 문제 수정

== 리커버리 ==
- jolla-kernel_bullhead_II-v22.3 적용

<b><#selectbg_g>[bullhead_II-v22.2]</#></b>
== 커널 ==
- N 과 O 커널 분리.

>> N <<
- Android O 커밋들을 취소하고 nanohub 와 ipv6 관련 패치들만 적용.
(Android O 커밋들이 장치의 성능을 감소시킴.)

>> O <<
- Android O 커밋들 정리.

>> 공통 <<
- arp: 'ignore_proxy_arp' 옵션을 추가하고 기본으로 활성화 함.
(모바일 장치에서 proxy ARP 를 사용할 필요가 없습니다.
또한, 이 패킷들을 무시하는 것이 안전합니다.)
- arp: Proxy ARP 에서 게이트웨이 업데이트 탐지 제거.
(Proxy ARP 에서 게이트웨이 업데이트를 탐지하는 것이 말이 안됩니다.
Proxy ARP 를 사용하면, 트래픽들을 포워드 시키기 위해 게이트웨이 IP 주소를 사용하지 않기 때문입니다.)
- arp: 게이트웨이로 향하는 ARP 요청들을 확인하여 공격자의 하드웨어 주소 감지.
- arp: arp_project: v1.0 으로 버젼업
- ANDROID: hid: uhid: implement refcount for open and close (from Google android-3.10)
- msm: kgsl: Add accounting for memory mapped in userspace
(누가의 mr2 패치들을 적용하는 동안 빠져 있었습니다.)
- CAF 의 보안 관련 패치들 일부 적용.

== AIO ==
- f2fs-tools: dev 브랜치의 최신 변경 사항들 적용.
- N 과 O 커널 이미지 분리.

== 리커버리 ==
- f2fs-tools: dev 브랜치의 최신 변경 사항들 적용.
- LineageOS 최신 소스들과 빌드
- jolla-kernel_bullhead_II-v22.2 적용

<b><#selectbg_g>[bullhead_II-v22.1]</#></b>
== 커널 ==
- misc: fpc1020: 화면이 꺼졌을 때 fingerprintd 우선순위를 최대로 함 (by sultanxda)
- cpufreq: fingerprint boost 드라이버 소개 (by frap129 origin codes by sultanxda)
- + fingerprint boost 드라이버에 대한 마이너 픽스들

== AIO ==
- Updater: su 명령 실행 에러 확인 (SU 가 업데이터에 대해서 허용되지 않았을때 강제 종료되는 문제 수정.)
- Updater: 사용 되지 않는 구문들 제거
- Updater: 토스트 메세지들을 긴 시간 동안 보여줌
- Updater: v1.9 로 버젼업

== 리커버리 ==
- jolla-kernel_bullhead_II-v22.1 적용

<b><#selectbg_g>[bullhead_II-v22.0]</#></b>
== 커널 ==
- Android O DP2 패치들 적용
- f2fs: 'f2fs_submit_discard_endio()' 에서 빠진 'bio_put(bio)' 추
- nanohub: Google msm 으로 부터 최신 marlin 패치들과 Android O DP2 패치 적용
- kernel: 데몬이 작동중일 때만 su 가 실행되도록 함 (from LineageOS android_kernel_oneplus_msm8996)
- kernel: su 체크에서 잠재적인 refcount 누수 수정  (from LineageOS android_kernel_oneplus_msm8996)
- sdcardfs: Google android-3.10 으로 부터 최신 android-3.10 패치들 적용
- net/packet: Google android-3.10 으로 부터 오버플로우 패치들 적용
- msm_thermal: 높은 온도를 체크하여 LITTLE 의 주파수를 낮은 값으로 감소시킴
( 빅코어가 꺼졌을 때, LITTLE 의 주파수 감소 스텝은 'temp_count_max_little_with_big_off'
에 의해 2가 됩니다.
 몇몇의 상황에서, 장치가 매우 뜨거울 경우, 주파수를 감소시킬 방법이 없습니다.
 LITTLE 코어들이 낮은 주파수를 얻기 위해 높은 온도를 체크할 필요가 있습니다.)
- arm/arm64: Google android-3.10 으로 부터 컴파일 관련 일부 패치들 적용

== AIO ==
- Updater: 라이브러리들 O 로 업데이트
- Updater: Main: 'getApplicationContext()' 가 필요하지 않을때 호출하지 않음
- Updater: SELinux 거부 수정 및 root 상태 확인
- Updater: v1.8 로 버젼업
- A2DP Checker: 라이브러리들 O 로 업데이트

== 리커버리 ==
- omni TWRP 최신 패치들 적용
- 최신 LineageOS 소스들로 빌드
- jolla-kernel_bullhead_II-v22.0 적용

<b><#selectbg_g>[bullhead_II-v21.0]</#></b>
== 커널 ==
- Linaro gcc-linaro-6.3.1-2017.05-rc1 로 빌드
- Google android-3.10 로 부터 timerfd, tty, net 패치들 적용
- sdcardfs: Google android-3.10 로 부터 최신 android-3.10 패치들 적용
- f2fs: jaegeuk/f2fs-stable 로 부터 linux-4.4.y stable 브랜치 패치들 적용

== AIO ==
- f2fs-tools: jaegeuk/f2fs-tools 로 부터 최신 dev 브랜치 패치들 적용

== 리커버리 ==
- 최신 LineageOS 소스들로 빌드
- TWRP 를 AOSP 7.1.2 로 업데이트
- TWRP 3.1.1 로 버젼 업
- jolla-kernel_bullhead_II-v21.0 적용

<b><#selectbg_g>[bullhead_II-v20.0]</#></b>
== 커널 ==
- 5월!
- sdcardfs: Google android-3.10 으로 부터 최신 android-3.10 패치들 적용
- Google android-3.10 의 ext2, ext4, mbcache 패치들 적용

== AIO ==
- 없음

== 리커버리 ==
- jolla-kernel_bullhead_II-v20.0 적용


<b><#selectbg_g>[Thanks to..]</#></b>
The Linux Kernel Archives : https://www.kernel.org/
LineageOS : https://github.com/LineageOS
Developers : jaegeuk, Tasssadar, savoca and all of commited in their sources & all of xda developers

<#selectbg_g>->></#> 제 jolla-kernel 을 선택해 주셔서 감사합니다!! :)
